**מסמך תיעוד הקומפיילר**

נפתאלי אבידאייב : 319461083 - Naftaly.a@campus.technion.ac.il

אבומוך מוחמד : 300213196 – mfa1603@gmail.com

**הקומפיילר בתמונה הגדולה:**

תכננו קומפיילר שמקמפל שפת cmm כפי שהוגדרה בדרישות הפרוייקט בחלקיו הקודמים לשפת riski כפי שהוגדרה בחלק השלישי של הפרוייקט.

הקומפיילר מורכב משני חלקים:

1. מודל לניתוח ליקסיקלי (common.lex)
2. מודל לניתוח תחבירי וסימנטי (common.y)

**מבני ניתונים:**

לניהול הקומפיילר השתמשנו במודולים הבאים, אותם מימשנו בשפת c++:

* **Symbol**: קלאס שמייצג סמל שמכיל:
  + שם הסמל.
  + גודל הסמל.
  + היסט הסמל במחסנית.
* **SymbolTable**: קלאס שמנהל טבלאות של סמלים ומכיל:
  + רשימה של רשימות של סמלים.
  + רמת הסקופ של הסמל – (לניהול סקופינג ומיסוך).
  + היסטים.

קלאס זה אחראי על ניהול הסמלים בקוד, בודק אם יש מיסוך ומסדיר אותו בין הסקופים השונים ובמקרה של שגיאות של יותר מסמל עם אותו שם, יודע גם לגרום לשגיאה בזמן הקומפילציה.

* **RegisterManager**: קלאס שמנהל הקצאות וספירת ריגסטרים במערכת ומכיל:
  + מונה רגיסטרים.
  + סקופ.

קלאס זה אחראי על ניהול הרגסטרים, עבור על פונקציה מונה הרגסטרים מתאפס (ל -3 , ראה הסבר בניהול מחסנית).

* **Function**: קלאס שמייצג פונקציה שמכיל:
  + שם פונקציה.
  + ממומשת (כן או לא).
  + פונקציית main (כן או לא).
  + מחזירה ערך (כן או לא).
  + סוג ערך ההחזרה.
  + שורת תחילה.
  + ארגומנטים.
  + איפה בקוד קוראים לפונקציה.
* **Buffer**: באפר שמכיל את שורת הקוד בשפת ה-riski ובנוסף מכיל header כפי שנדרש בתרגיל. קלאס זה גם מנהל רשימות של פונקציות ממומשות ורשימה של לא-ממומשות. קלאס זה מספק מימוש ההטלאות הנדרשות (backpatching).

כל הקלאסים שהוזכרו למעלה, יש להם מופע גלובאלי שחי לאורך כל חיי התוכנית והם מאותחלים ב common.cpp

**Backpatching:**

כדי ליישם פריסת הקוד הוספנו רשימות למבנה yystype:

* true\_list - מכילה את מס' שורות הקוד שצריך לעדכן אותן בכתובת הקפיצה במקרה של קיום התנאי
* false\_list - מכילה את מס' שורות הקוד שצריך לעדכן אותן בכתובת הקפיצה במקרה של אי-קיום התנאי
* next\_list – מכילה את מס' שורות הקוד שצריך לעדכן אותן בכתובת הבאה שצריך לקפוץ אליה.

וגם היינו צריכים להוסיף עוד שני מרקרים ליישום פעולות הקפיצות כולל עזרה לעידכון השורות ברשימות הקודמות.

השתמשנו ב- backpatching בחוקים הבאים:

BLK : H\_OPM STLIST M H\_CPM

STLIST : STLIST M STMT

CNTRL : H\_IF BEXP H\_THEN M STMT H\_ELSE N M STMT

| H\_IF BEXP H\_THEN M STMT

| H\_WHILE M BEXP H\_DO M STMT

BEXP : BEXP H\_OR M BEXP


| BEXP H\_AND M BEXP

**מבנה רשומת ההפעלה:**

את ניהול המחסנית עשינו בהתאם להמלצה/דוגמה שמצורפת בתרגיל.   
I0 – משמש להחזקת כתובת החזרה.

I1 – משמש להצבעה על בסיס מסגרת המחסנית.

I2 – משמש להצבעה על ראש המחסנית.



חשוב לציין שהקפיצות וההיסטים אנחנו מחשבים אותם עבור כל סמל, פקודה ובלוק.